
*Приложение 1*


*к дефектному акту №1*

Двери из алюминиевого профиля, противодымные, частично остеклённые. Цвет – коричневый, ручка нажимная, замок фалевый, сердцевина ключ-барашек. Во всех дверях предусмотреть доводчики.

**1-ый этаж (3,54 м2) 2-ой этаж (2,99 м2)**



**3-ий этаж (2,98 м2) 4-ый этаж (3,36 м2)**



**1 – прозрачное заполнение**

**2 – глухое заполнение**

*Продолжение приложения 1*


*к дефектному акту №1*

Двери ПВХ. Для изготовления данных дверей использовать дверной профиль с толщиной внешней лицевой стенки не ниже класса А, цвет - коричневый, ручка нажимная, замок фалевый, сердцевина ключ-барашек.

**Наружная дверь 1 Наружная дверь 2**

**(запасной выход) (запасной выход)**

**(2,84 м2) (2,05 м2)**

****

**Внутренняя дверь-тамбурная Наружная дверь 3**

**(запасной выход) (запасной выход)**

**(2,97 м2) (2,05 м2)**

