Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 397от 05.04.2017, в составе:

председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,

членов комиссии: и.о. начальника отдела ОРиС Трасько О.П.,

инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений Гец Г.Г., инженер отдела ОРиС Анникова О.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования дверных блоков в кабинетах, 27/1, 27/2, 25, 26, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, в санузлах 1-го, 2-го, 3-го этажей, танцевальном зале, запасных выходов с балкона и со сцены в учебном корпусе № 5 по ул. Ленина, 32 выявлено, что дверные коробки, роассохлись, деформированы, дверные полотна перекошены, имеют неплотный притвор по периметру, нижняя часть дверных полотен изношена, наличники повреждены гвоздями, имеют сколы.

В связи с вышеизложенным, комиссией принято решение: произвести текущий ремонт по замене деревянных заполнений дверных проемов.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: и.о. нач отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования, зданий

и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Гец

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма С-1   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  | | (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | | |  |  | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_Н.И. Войтко | | |  |  | (должность) | (подпись) | |  | | |  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 | | | | |   **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1**  Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 397от 05.04.2017, в составе:  председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,  членов комиссии: и.о. начальника отдела ОРиС Трасько О.П.,  инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений Гец Г.Г., инженер отдела ОРиС Анникова О.В.  составила настоящий акт в том, что в результате обследования помещения 106 в учебном корпусе № 6 по ул. Захарова, 32 выявлено, что облицовка стен из керамической плитки отслоилась, местами отсутствует, на плитке пола имеются выбоины, сколы и трещины, дверные блоки пришли в негодность: дверные коробки и полотна прогнили. На потолках и верхней части стен в помещениях окрасочный слой отслоился более чем на 60% общей площади. Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт указанных помещений.  Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.  Работы следует производить с применением следующих механизмов:  определяются при производстве работ.  Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.  Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян  (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)  Члены комиссии: и.о. нач отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько  (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)    инженер по ремонту  оборудования, зданий  и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Гец  (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)    инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова  (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | | | |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,903 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,181 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,722 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,181 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,722 |  |
|  | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,42 |  |
|  | Установка декоративных планок полов с открытой системой крепления | 100 м | 0,42 |  |
|  | Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м2 | 100м2 отремонтированной площад | 0,02 |  |
|  | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100 м2 | 0,5 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,2 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 0,6 |  |
|  | Установка наличников | 100м | 1,11 |  |
|  | Установка доводчиков | шт. | 10 |  |
|  | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 3,5 |  |

Составил: инженер 1 кат. ООРиС \_\_\_\_ О.В. Анникова