«Утверждаю»

Проректор Н. И. Войтко

 Акт

на дополнительные работы №1

Мы ниже подписавшиеся , уполномоченные представители:

От Заказчика: начальник ООРиС Трасько О.П.

 Ведущий инженер ООРиС Половинко И.С.

От подрядчика директор УП «СтрИВДим» директор Карней А.И.

Составили настоящий акт о том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт помещений изолятора в общежитии №2 по ул. ДОватора,27 в г. Гродно» выявлены дополнительные работы не учтенные дефектным актом и сметой.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ | 100М2 | 0,717 |  |  |  |  |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М2 | 0,717 |  |  |  |  |  |
| 4 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 (ДО 40 ММ) | 100 М2 | 0,717 |  |  |  |  |  |
| 5 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 | 100М2 | 0,435 |  |  |  |  |  |
| 6 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) | 100М2 | 0,435 |  |  |  |  |  |
| 7 | ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ  | 100М2 | 0,435 |  |  |  |  |  |
| 8 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "ВЕТОНИТ" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН | 100М2 | 0,2654 |  |  |  |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ "САЙДИНГ" | 100 М2 | 0,0164 |  |  |  |  |  |
| 10 | УСТАНОВКА ГАЛТЕЛЕЙ (КАРНИЗОВ) ИЗ ПЕНОПЛАСТА И ДЕКОРАТИВНЫХ СТЫКОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ ПРИРЕЗКИ УГЛОВ НА КЛЕЮ | 100М | 0,062 |  |  |  |  |  |
| 11 | УСТАНОВКА ДВЕРОК РЕВИЗИОННЫХ С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 4 |  |  |  |  |  |

Представители: от Заказчика Трасько О.П.

 Половинко И.С.

 От подрядчика Карней А.И.